|  |
| --- |
|  |
| **Паспорт и инструкция** **по сборке.**Шкафы архивные серии «А»  |
| ***Благодарим Вас*** ***за покупку нашей продукции***.**1.Назначение и особенности конструкции**1.1 Шкаф сборный металлический предназначен для хранения предметов и документации в помещениях закрытого типа.1.2 Изделие представляет собой сборную конструкцию и комплектуется специальным ригельным замком.1.3 Шкафы изготовлены из листовой стали и окрашены качественной порошковой краской. Цвет - **RAL 7035**.**2.Основные технические характеристики**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Технические****характеристики** | А-6 | **А-6/400** | А-8 | А-8/400 |
| Масса не более, кг | 33 | 30 | 40 | 36 |
| Габаритные размеры:(ВхШхГ), мм |  1850х600х500 |  1850х600х400 | 1850х800х500 | 1850х800х400 |

 3.Комплектация шкафа

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | **А-6 (А-6/400)** |  **А-8 (А-8/400)** |
| 1 | Стенка боковая , шт. | 2 | 2 |
| 2 | Стенка задняя , шт. | 2 | 2 |
| 3 | Соединитель , шт. | 1 | 1 |
| 4 | Дверь левая, шт. | 1 | 1 |
| 5 | Дверь правая, шт. | 1 | 1 |
| 6 | Полка, шт. | 3 | 3 |
| 7 | Крыша, шт. | 1 | 1 |
| 8 | Дно, шт. | 1 | 1 |
| 9 | Заклёпка, шт. | 20 | 20 |
| 10 | Замок ригельный, шт. | 1 | 1 |
| 11 | Ригель, шт. | 2 | 2 |
| 12 | Ножка регулируемая, шт. | 4 | 4 |
| 13 | Полкодержатель, шт. | 12 | 12 |
| 14 | Петли (комплект), шт. | 2 | 2 |
| 15 | Втулка направляющая, шт. | 2 | 2 |
| 16 | Паспорт-инструкция по сборке, шт. | 1 | 1 |

 |
| **8.Свидетельство о приемке и упаковке** Шкаф соответствует **ГОСТу 16371-93 п.п. 2.2.29,2.2.30**. Упаковщик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мастер упаковки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Штамп (ОТК)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата выпуска «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ **20\_\_ г.**Дата продажи «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ **20\_\_ г.**Подпись продавца \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ваш региональный дилер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **9.Гарантийные обязательства** 9.1. Предприятие-изготовитель гарантирует надежную работу шкафа при соблюдении потребителем условий эксплуатации, правил хранения и транспортировки, указанные в данном руководстве. 9.2. Завод принимает претензии по качеству в течение 12 месяцев с момента продажи.  9.3. Предприятие оставляет за собой право изменения конструкции с целью улучшения  потребительских качеств изделия. 9.4. Предприятие – изготовитель не несет ответственности за не соблюдение потребителем  условий эксплуатации, правил хранения и транспортировки. 9.5 При предъявлении рекламаций необходимо приложить «Свидетельство о приемке». |
| 4. Ввернуть регулируемые ножки в дно и установить шкаф вертикально. 5. Согнуть и установить полкодержатели в вырубы боковых и задних стенок (Рис.5). Установить полки в шкафРис.56.Установить в правую дверь замок ригельный и направляющие втулки.7.Вставить поочерёдно оба ригеля конусом в отверстия направляющих уголков (Рис.7а). Установить два ригеля в замке.**ВНИМАНИЕ! Центральный винт замка не выкручивать**! Заведите плоский конец ригеля под планку замка и, слегка отогнув её ригелем,  установите на штифты язычка (Рис.7б). **Рис. 7а Рис. 7б** 8.Установить двери. В нижней части каждую дверь установить на пластиковый шип, а в верхней зафиксировать металлической осью в пластиковой втулке установленной в крыше шкафа. 9. Компенсировать неровности пола при помощи ножек. **Шкаф готов к эксплуатации** |
| **Сборочные детали по позициям:**      1-Стенка боковая 2-Стенка задняя 3-Соединитель 4-Дверь левая 5-Дверь правая       6-Полка 7-Крыша 8-Дно       9-заклёпка 10-Замок ригельный 11-Ригель 12-Ножка 13-Полкодержатель |
| **4.Требования техники безопасности**4.1. Перед эксплуатацией шкафа необходимо внимательно ознакомиться с  данным паспортом и руководством по сборке шкафа. 4.2. Запрещается использовать шкаф, собранный с отступлениями от инструкции  по сборке . 4.3. Запрещается использовать шкаф в горизонтальном положении. 4.4. Шкаф должен устанавливаться на горизонтальной площадке.**5.Устройство шкафа и техническое обслуживание.**5.1. Шкаф напольный металлический представляет собой сборную конструкцию и  состоит из комплекта сборочных деталей (см. п.3) 5.2. Порошковое покрытие изделия допускает проведение влажной уборки.  Не допускается для уборки применять моющие средства ,содержащие абразивы.5.3. Изделие хранить в упакованном виде при температуре от -40С до +40С и  относительной влажности не более 70 %. 5.4. Изделие не требует технического обслуживания в процессе эксплуатации.**6.Подготовка к эксплуатации.** 6.1 Изделие поставляется в разобранном виде. Сборка осуществляется согласно  инструкции п.7 6.2 Сборка должна производиться на ровной твёрдой поверхности.**7.Инструкция по сборке шкафа**. Аккуратно вскрыть упаковку. Проверить комплектность поставки 7.1 Порядок сборки шкафа  1. Приклепать задние стенки через центральные отверстия к планке (Рис.1). Рис.1 |
| 2. Соединить боковины и заднюю часть шкафа с помощью заклепок через центральные отверстия в задних стенках (Рис.2). Рис.23. Установить крышу и дно. Приклепать к боковым стенкам. Внешние стороны крыши и дна должны касаться внутренних сторон боковых стенок (Рис.3).Рис.3 |