|  |
| --- |
|  |
| **Паспорт и инструкция**  **по сборке.**  Шкафы архивные серии «А» |
| ***Благодарим Вас*** ***за покупку нашей продукции***.  **1.Назначение и особенности конструкции**  1.1 Шкаф сборный металлический предназначен для хранения предметов и документации в помещениях закрытого типа.  1.2 Изделие представляет собой сборную конструкцию и комплектуется специальным ригельным замком.  1.3 Шкафы изготовлены из листовой стали и окрашены качественной порошковой краской.  Цвет - **RAL 7035**.  **2.Основные технические характеристики**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Технические**  **характеристики** | А-6 | **А-6/400** | А-8 | А-8/400 | | Масса не более, кг | 33 | 30 | 40 | 36 | | Габаритные размеры:  (ВхШхГ), мм | 1850х600х500 | 1850х600х400 | 1850х800х500 | 1850х800х400 |     3.Комплектация шкафа   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | № | Наименование | **А-6 (А-6/400)** | **А-8 (А-8/400)** | | 1 | Стенка боковая , шт. | 2 | 2 | | 2 | Стенка задняя , шт. | 2 | 2 | | 3 | Соединитель , шт. | 1 | 1 | | 4 | Дверь левая, шт. | 1 | 1 | | 5 | Дверь правая, шт. | 1 | 1 | | 6 | Полка, шт. | 3 | 3 | | 7 | Крыша, шт. | 1 | 1 | | 8 | Дно, шт. | 1 | 1 | | 9 | Заклёпка, шт. | 20 | 20 | | 10 | Замок ригельный, шт. | 1 | 1 | | 11 | Ригель, шт. | 2 | 2 | | 12 | Ножка регулируемая, шт. | 4 | 4 | | 13 | Полкодержатель, шт. | 12 | 12 | | 14 | Петли (комплект), шт. | 2 | 2 | | 15 | Втулка направляющая, шт. | 2 | 2 | | 16 | Паспорт-инструкция по сборке, шт. | 1 | 1 | |
| **8.Свидетельство о приемке и упаковке**  Шкаф соответствует **ГОСТу 16371-93 п.п. 2.2.29,2.2.30**.  Упаковщик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Мастер упаковки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    **Штамп (ОТК)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата выпуска «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ **20\_\_ г.**  Дата продажи «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ **20\_\_ г.**  Подпись продавца \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ваш региональный дилер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **9.Гарантийные обязательства**  9.1. Предприятие-изготовитель гарантирует надежную работу шкафа при соблюдении  потребителем условий эксплуатации, правил хранения и транспортировки, указанные в  данном руководстве.  9.2. Завод принимает претензии по качеству в течение 12 месяцев с момента продажи.  9.3. Предприятие оставляет за собой право изменения конструкции с целью улучшения  потребительских качеств изделия.  9.4. Предприятие – изготовитель не несет ответственности за не соблюдение потребителем  условий эксплуатации, правил хранения и транспортировки.  9.5 При предъявлении рекламаций необходимо приложить «Свидетельство о приемке». |
| 4. Ввернуть регулируемые ножки в дно и установить шкаф вертикально.  5. Согнуть и установить полкодержатели в вырубы боковых и задних стенок (Рис.5). Установить полки в шкаф    Рис.5  6.Установить в правую дверь замок ригельный и направляющие втулки.  7.Вставить поочерёдно оба ригеля конусом в отверстия направляющих уголков (Рис.7а).  Установить два ригеля в замке.  **ВНИМАНИЕ! Центральный винт замка не выкручивать**!  Заведите плоский конец ригеля под планку замка и, слегка отогнув её ригелем,  установите на штифты язычка (Рис.7б).    **Рис. 7а Рис. 7б**    8.Установить двери. В нижней части каждую дверь установить на пластиковый шип, а в верхней зафиксировать металлической осью в пластиковой втулке установленной в крыше шкафа.  9. Компенсировать неровности пола при помощи ножек.  **Шкаф готов к эксплуатации** |
| **Сборочные детали по позициям:**  1-Стенка боковая 2-Стенка задняя 3-Соединитель 4-Дверь левая 5-Дверь правая      6-Полка 7-Крыша 8-Дно      9-заклёпка 10-Замок ригельный 11-Ригель 12-Ножка 13-Полкодержатель |
| **4.Требования техники безопасности**  4.1. Перед эксплуатацией шкафа необходимо внимательно ознакомиться с  данным паспортом и руководством по сборке шкафа.  4.2. Запрещается использовать шкаф, собранный с отступлениями от инструкции  по сборке .  4.3. Запрещается использовать шкаф в горизонтальном положении.  4.4. Шкаф должен устанавливаться на горизонтальной площадке.  **5.Устройство шкафа и техническое обслуживание.**  5.1. Шкаф напольный металлический представляет собой сборную конструкцию и  состоит из комплекта сборочных деталей (см. п.3)  5.2. Порошковое покрытие изделия допускает проведение влажной уборки.  Не допускается для уборки применять моющие средства ,содержащие абразивы.  5.3. Изделие хранить в упакованном виде при температуре от -40С до +40С и  относительной влажности не более 70 %.  5.4. Изделие не требует технического обслуживания в процессе эксплуатации.  **6.Подготовка к эксплуатации.**  6.1 Изделие поставляется в разобранном виде. Сборка осуществляется согласно  инструкции п.7  6.2 Сборка должна производиться на ровной твёрдой поверхности.  **7.Инструкция по сборке шкафа**.  Аккуратно вскрыть упаковку. Проверить комплектность поставки  7.1 Порядок сборки шкафа  1. Приклепать задние стенки через центральные отверстия к планке (Рис.1).    Рис.1 |
| 2. Соединить боковины и заднюю часть шкафа с помощью заклепок через центральные отверстия в задних стенках (Рис.2)  .    Рис.2  3. Установить крышу и дно. Приклепать к боковым стенкам. Внешние стороны крыши и дна должны касаться внутренних сторон боковых стенок (Рис.3).    Рис.3 |