|  |
| --- |
| **8.Свидетельство о приемке и упаковке**  Шкаф соответствует **ГОСТу 16371-93 п.п. 2.2.29,2.2.30**.  Упаковщик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Мастер упаковки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    **Штамп (ОТК)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата выпуска «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ **20\_\_ г.**  Дата продажи «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ **20\_\_ г.**  Подпись продавца \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ваш региональный дилер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **9.Гарантийные обязательства**  9.1. Предприятие-изготовитель гарантирует надежную эксплуатацию изделия при соблюдении  потребителем условий эксплуатации, правил хранения и транспортировки, указанные в  данном руководстве.  9.2. Завод принимает претензии по качеству в течение 12 месяцев с момента продажи.  9.3. Предприятие оставляет за собой право изменения конструкции с целью улучшения  потребительских качеств изделия.  9.4. Предприятие – изготовитель не несет ответственности за не соблюдение потребителем  условий эксплуатации, правил хранения и транспортировки.  9.5 При предъявлении рекламаций необходимо приложить «Свидетельство о приемке». |
| **Паспорт и инструкция**  **по сборке.**  Скамьи гардеробные серии «СК» |
| ***Благодарим Вас*** ***за покупку нашей продукции***.  **1. Назначение и особенности конструкции**  1.1 Скамья гардеробная предназначена для использования в помещениях закрытого типа.  1.2 Изделие представляет собой сборную конструкцию и комплектуется набором крепежа.  1.3 Каркас скамьи изготовлен из высокопрочной стали и имеет полимерное покрытие серого цвета. Сиденье скамьи изготовлено из древесины.  **2.Основные технические характеристики**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Технические**  **характеристики** | СК-600 | **СК-800** | **СК-1000** | **СК-1200** | **СК-1500** | **СК-2000** | | Масса не более, кг | 6,0 | 7,5 | 9,0 | 10,0 | 12,0 | 15,0 | | Габаритные размеры:  (ВхШхГ), мм | 440х600х  350 | 440х800х  350 | 440х1000х  350 | 440х1200  х350 | 440х1500х  350 | 440х2000х  350 |   **3.Требования техники безопасности**  3.1 Перед эксплуатацией изделия необходимо внимательно ознакомиться с  данным паспортом и схемой сборки.  3.2 Запрещается использовать изделие, собранное с отступлениями от схемы сборки.  3.3 Скамья должна устанавливаться на горизонтальной площадке.  **4.Хранение и техническое обслуживание.**  4.1 Порошковое покрытие изделия допускает проведение влажной уборки.  Не допускается для уборки применять моющие средства ,содержащие абразивы.  4.2 Изделие хранить в упакованном виде при температуре от -40ºС до +40ºС и  относительной влажности не более 60 %.  4.3 Изделие не требует технического обслуживания в процессе эксплуатации.  **5.Подготовка к эксплуатации.**  5.1 Изделие поставляется в разобранном виде. Сборка осуществляется согласно  схеме ( п. 7 )  5.2 Сборка должна производиться на ровной твёрдой поверхности с применением качественного и исправного инструмента.  **6.Комплектация изделия**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № | Наименование | **СК-600** | **СК-800** | **СК-1000** | **СК-1200** | **СК-1500** | **СК-2000** | | 1 | Нога | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | Перемычка | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | | 3 | Доска | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 4 | Болт мебельный М6х60 | 6 | 6 | 9 | 9 | 12 | 12 | | 5 | Соединитель | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | | 6 | Шайба ∅6 мм | 10 | 10 | 13 | 13 | 16 | 18 | | 7 | Гайка М6 | 10 | 10 | 13 | 13 | 16 | 18 | | 8 | Винт М6х35 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | | 9 | Заглушка пластиковая | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |   **7. Схема сборки** |