|  |
| --- |
| **8.Свидетельство о приемке и упаковке** Шкаф соответствует **ГОСТу 16371-93 п.п. 2.2.29,2.2.30**. Упаковщик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мастер упаковки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Штамп (ОТК)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата выпуска «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ **20\_\_ г.**Дата продажи «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ **20\_\_ г.**Подпись продавца \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ваш региональный дилер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **9.Гарантийные обязательства** 9.1. Предприятие-изготовитель гарантирует надежную эксплуатацию изделия при соблюдении потребителем условий эксплуатации, правил хранения и транспортировки, указанные в данном руководстве. 9.2. Завод принимает претензии по качеству в течение 12 месяцев с момента продажи.  9.3. Предприятие оставляет за собой право изменения конструкции с целью улучшения  потребительских качеств изделия. 9.4. Предприятие – изготовитель не несет ответственности за не соблюдение потребителем  условий эксплуатации, правил хранения и транспортировки. 9.5 При предъявлении рекламаций необходимо приложить «Свидетельство о приемке». |
| **Паспорт и инструкция** **по сборке.**Скамьи гардеробные серии «СК»  |
|  ***Благодарим Вас*** ***за покупку нашей продукции***.**1. Назначение и особенности конструкции**1.1 Скамья гардеробная предназначена для использования в помещениях закрытого типа.1.2 Изделие представляет собой сборную конструкцию и комплектуется набором крепежа.1.3 Каркас скамьи изготовлен из высокопрочной стали и имеет полимерное покрытие серого цвета. Сиденье скамьи изготовлено из древесины.**2.Основные технические характеристики**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Технические****характеристики** | СК-600 | **СК-800** | **СК-1000** | **СК-1200** | **СК-1500** | **СК-2000** |
| Масса не более, кг | 6,0 | 7,5 | 9,0 | 10,0 | 12,0 |  15,0 |
| Габаритные размеры:(ВхШхГ), мм | 440х600х350 | 440х800х350 | 440х1000х350 | 440х1200х350 | 440х1500х350 | 440х2000х350 |

**3.Требования техники безопасности**3.1 Перед эксплуатацией изделия необходимо внимательно ознакомиться сданным паспортом и схемой сборки.3.2 Запрещается использовать изделие, собранное с отступлениями от схемы сборки.3.3 Скамья должна устанавливаться на горизонтальной площадке.**4.Хранение и техническое обслуживание.**4.1 Порошковое покрытие изделия допускает проведение влажной уборки.  Не допускается для уборки применять моющие средства ,содержащие абразивы.4.2 Изделие хранить в упакованном виде при температуре от -40ºС до +40ºС и  относительной влажности не более 60 %. 4.3 Изделие не требует технического обслуживания в процессе эксплуатации.**5.Подготовка к эксплуатации.**5.1 Изделие поставляется в разобранном виде. Сборка осуществляется согласно  схеме ( п. 7 )5.2 Сборка должна производиться на ровной твёрдой поверхности с применением качественного и исправного инструмента.**6.Комплектация изделия**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | **СК-600** | **СК-800** | **СК-1000** | **СК-1200** | **СК-1500** | **СК-2000** |
| 1 | Нога | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Перемычка | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 3 | Доска | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Болт мебельный М6х60 | 6 | 6 | 9 | 9 | 12 | 12 |
| 5 | Соединитель | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 |
| 6 | Шайба ∅6 мм | 10 | 10 | 13 | 13 | 16 | 18 |
| 7 | Гайка М6 | 10 | 10 | 13 | 13 | 16 | 18 |
| 8 | Винт М6х35 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 |
| 9 | Заглушка пластиковая  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

**7. Схема сборки** |