|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.Свидетельство о приёмке и упаковке**Изделие соответствует **ГОСТу 16371-93** Упаковщик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мастер упаковки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Штамп (ОТК)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата выпуска «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ **201\_\_ г.**Дата продажи «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ **201\_\_ г.**Подпись продавца \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ваш региональный дилер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **7.Гарантийные обязательства** **7.1.** Предприятие-изготовитель гарантирует надежную работу изделия при соблюдении потребителем условий эксплуатации, правил хранения и транспортировки, указанные в данном руководстве. **7.2.** Завод принимает претензии по качеству продукции в течение одного года с момента продажи. **7.3.** Предприятие оставляет за собой право изменения конструкции с целью улучшения потребительских качеств изделия **7.4.** При предъявлении рекламаций необходимо приложить «Свидетельство о приемке». **7.5.** Предприятие-изготовитель не несет ответственности за не соблюдения условий эксплуатации, правил хранения и транспортировки.**Паспорт и инструкция** **по сборке.****Стеллажи для бутылей.** **Благодарим Вас за покупку нашей продукции.****1.Назначение и особенности конструкции****1.1**. Стеллаж предназначен для хранения бутылей объемом 19 литров.**1.2.** Стеллаж изготовлен из металлических труб и окрашен порошковой краской серого цвета. **1.3.** Порошковое покрытие изделия допускает проведение влажной уборки. Не допускается для уборки применять моющие средства, содержащие абразивы.**1.4.** Упакованное изделие хранить при температуре от -40С до +40С и относительнойвлажности не более 70 %. **1.5.** Изделие не требует технического обслуживания в процессе эксплуатации.**2.Требования техники безопасности****2.1.** Перед эксплуатацией изделия необходимо внимательно ознакомиться с паспортом и руководством по сборке.**2.2.** Запрещается использовать изделие, собранное с отступлениями от инструкции по сборке.**2.3.** Запрещается использовать изделие не по назначению.**3.Основные технические характеристики**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Технические****характеристики** | Масса нетто стеллажа не более, кг | Габаритные размеры (ВхШхГ), мм |
| Стеллаж для 4 бутылей | 12,0 | 1100х340х445 |
| Стеллаж для 8 бутылей | 17,0 | 1100х640х445 |
| Стеллаж для 12 бутылей | 22,0 | 1100х940х445 |

  4.Комплектация

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Кол, шт.** |
| **1** | Боковая стенка левая | 1 |
| **2** | Боковая стенка правая | 1 |
| **3** | Полка | 4 |
| **4** | Болт М8х20 | 16 |
| **5** | Гайка М8 | 16 |
| **6** | Шайба ∅8 мм | 16 |
| **7** | Паспорт и инструкция по сборке | 1 |

  5.Схема сборки стеллажа для бутылей  **5.1.**  Закрепить полки на боковинах при помощи болтов и гаек.**5.2.** При необходимости установить пластиковые заглушки труб в нижней части боковин и в лицевой части полок стеллажа. |